|  |
| --- |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|  |
|  |
|  |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. |
|
|   |   |  |   |   | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби іконструкції** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 27 | +С111-153-ЦГваріант 2 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 49,22 | 2,49 |
| 122,56 |
|   |   |  |   |   |   |
| 28 | +С111-181варіант 2 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60мм | т | 0,0024 | 35681,95 |
| 85,64 |
|   |   |  |   |   |   |
| 29 | +С111-219варіант 2 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,01415 | 3542,14 |
| 50,12 |
|   |   |  |   |   |   |
| 30 | +С111-284варіант 2 | Плитки керамічні  | м2 | 104,04 | 217,75 |
| 22654,71 |
|   |   |  |   |   |   |
| 31 | +С111-324варіант 2 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,5373 | 23,6 |
| 12,68 |
|   |   |  |   |   |   |
| 32 | +С111-825варіант 2 | Перила металеві | пм | 27 | 2550,45 |
| 68862,15 |
|   |   |  |   |   |   |
| 33 | +С111-1305варіант 2 | Портландцемент загальнобудівельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0405 | 2252,74 |
| 91,24 |
|   |   |  |   |   |   |
| 34 | +С111-1513варіант 2 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,003174 | 43111,68 |
| 136,84 |
|   |   |  |   |   |   |
| 35 | +С111-1608варіант 2 | Дрантя | кг | 0,561 | 18,64 |
| 10,46 |
|   |   |  |   |   |   |
| 36 | +С111-1624-2варіант 2 | Грунтовки глибокого проникнення | л | 20,4 | 31,33 |
| 639,13 |
|   |   |  |   |   |   |
| 37 | +С111-1638варіант 2 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр180х3 мм | шт | 1,0608 | 36,39 |
| 38,60 |
|   |   |  |   |   |   |
| 38 | +С111-1848варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00678 | 86309,33 |
| 585,18 |
|   |   |  |   |   |   |
| 39 | +С112-38варіант 2 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІVсорт | м3 | 0,408 | 2056,44 |
| 839,03 |
|   |   |  |   |   |   |
| 40 | +С114-144-Уваріант 2 | Козирьок металевий (2x1,2) | м2 | 7,2 | 919,13 |
| 6617,74 |
|   |   |  |   |   |   |
| 41 | +С114-144-Уваріант 3 | Козирьок металевий (2,5x27) | м2 | 68 | 919,13 |
| 62500,84 |
|   |   |  |   |   |   |
| 42 | +С123-239варіант 2 | Двері з металопластику | м2 | 16,36 | 4005,87 |
| 65536,03 |
|   |   |  |   |   |   |
| 43 | +С142-10-2варіант 2 | Вода | м3 | 50,12971 | 17,8 |
| 892,31 |
|   |   |  |   |   |   |
| 44 | +С1415-8333варіант 2 | Лотки водопропускні з металевою решіткою | м | 12 | 1157,19 |
| 13886,28 |
|   |   |  |   |   |   |
| 45 | +С1421-9457варіант 2 | Щебінь із природного каменю длябудівельних робіт, фракція 5-20 мм, маркаМ800 | м3 | 39,1 | 815,95 |
| 31903,65 |
|   |   |  |   |   |   |
| 46 | +С1421-9459варіант 2 | Щебінь із природного каменю длябудівельних робіт, фракція 20-40 мм, маркаМ800 | м3 | 117,3 | 825,03 |
| 96776,02 |
|   |   |  |   |   |   |
| 47 | +С1421-10419варіант 2 | Камені бортові бетоння | м | 240 | 187,91 |
| 45098,40 |
|   |   |  |   |   |   |
| 48 | +С1421-10634варіант 3 | Відсів | м3 | 35,1155 | 725,02 |
| 25459,44 |
|   |   |  |   |   |   |
| 49 | +С1424-11600варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 14,16 | 2112,86 |
| 29918,10 |
|   |   |  |   |   |   |
| 50 | +С1424-11638варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35[М450], крупність заповнювача 10 мм іменше | м3 | 0,612 | 2363,41 |
| 1446,41 |
|   |   |  |   |   |   |
| 51 | +С1425-11683варіант 2 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М100 | м3 | 0,144 | 1764,92 |
| 254,15 |
|   |   |  |   |   |   |
| 52 | +С1425-11684варіант 2 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М150 | м3 | 3,1212 | 1977,34 |
| 6171,67 |
|   |   |  |   |   |   |
| 53 | +С1425-11702варіант 2 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6 | м3 | 0,12452 | 1672,32 |
| 208,24 |
|   |   |  |   |   |   |
| 54 | +С1426-11789варіант 3 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60мм | м2 | 641,35 | 317,61 |
| 203699,17 |
|   |   |  |   |   |   |
| 55 | +С1532-11варіант 2 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 736,44 | 0,42 |
| 309,30 |
|   |   |  |   |   |   |
| 56 | +С1546-66варіант 2 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,05462 | 43,56 |
| 2,38 |
|   |   |  |   |   |   |
| 57 | +С1550-57варіант 2 | Суха суміш Сеrеsіt СЕ 33 | кг | 46,308 | 39,25 |
| 1817,59 |
|   |   |  |   |   |   |
| 58 | +С1555-4варіант 2 | Суміш клеюча для плитки  | кг | 530,4 | 6,89 |
| 3654,46 |
|   |   |  |   |   |   |
| 59 | +С1632-102варіант 2 | Піна монтажна | л | 2,29662 | 183,74 |
| 421,98 |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |  | **690822,06** |
|  |  | **Підсумкові витрати енергоносіївдля усіх машин** |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 31,002 |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 26,21 |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 1,292 |   |
|   |   | Бензин | л | 65,08 |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 498,974 |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 вересня" 2020 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
|  |
|  |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|  |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|  |