|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЛІЖКО ЛІКАРНЯНЕ**

(4-секційне, механічне)



**Ліжко лікарняне** призначене для комфортного перебування пацієнтів під час лікування під наглядом лікаря та тривалої реабілітації пацієнтів**. Ліжко лікарняне** призначене для використання в медичних закладах (зокрема в реанімаційних відділеннях та палатах інтенсивної терапії).

***Особливості:***

* Плавна та безшумна механічна система управління нахилів спинної секції, проміжної (колінної) секції та ножної секції.
* Рама ліжка і 4-секційне ложе виготовлені зі сталі.
* Всі металеві деталі ліжка пофарбовані порошковою фарбою стійкою до впливу миючих засобів.
* Торцеві огорожі з фіксаторами швидкоз'ємні.
* Алюмінієві бічні огорожі складаються.
* Ліжко комплектується колесами з гальмом.
* Штатив для крапельниць.

***Технічні характеристики*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значення** |
| Управління | механічне |
| Тип приводу | черв’ячний |
| Габаритні розміри ліжка (ДхШ), мм | 2130х900 |
| Висота ліжка на ніжних опорах , мм | 500 |
| Висота ліжка на ніжних опорах з колесами, мм | 650 |
| Габаритні розміри матрацу (ДхШхВ), мм | 1990х900х80 |
| Розміри ложе (ДхШ), мм | 1950х900 |
| Діапазон нахилу секції для спини, градус | від 0 до 80 |
| Діапазон нахилу проміжної (колінної) секції, градус | від 0 до 40 |
| Діапазон регулювання висоти штативу для крапельниць, мм | від 850 до 1600 |
| Діаметр коліс, мм | 125 |
| Навантаження, кг. | 200 |

***Комплектація:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** |
|  | Ліжко лікарняне,  в складі: | 1 шт. |
| 1 | Рама з закріпленими на ній 4-х секційним ложем та механізмами підйому секцій | 1 шт. |
| 2 | Огорожа торцева з фіксаторами | 2 шт. |
| 3 | Огорожа бічна | 2 шт. |
| 4 | Штатив для крапельниць | 1 шт. |
| 5 | Матрац з чохлом | 1 шт. |
| 6 | Колесо з гальмом | 4 шт. |
| 7 | Інструкція з використання | 1 шт. |