**Видеоректоскоп Dr. Camscope DCS-103 PRO**

Відеоскопіческіе HD системи  
Відеоректоскопія Dr. Camscope DCS-103R Pro  
(Sometech, Південна Корея)  
  
Відеоректоскопія Dr .Camscope DCS-103 R Pr o  
Дозволяє отримати на моніторі кольорове якісне зображення з високою роздільною здатністю для точної і достовірної діагностики. Дає можливість лікарю і пацієнту побачити відеозображення захворювання до і після лікування, отримати відеознімки. Надає унікальну можливість детально побачити зміни форми і кольору тканин, функціональні і структурні зміни за рахунок цифрового збільшення (x 8). Програмне забезпечення HDMD, яке встановлюється на ПК, дозволяє зберігати і накопичувати базу даних, порівнювати і редагувати зображення. Система дозволяє виводити до16 кадрів на екран. Збережені візуальні звіти можуть використовуватися як унікальна документація для клінічної та наукової роботи, для проведення консиліумів та консультацій з фахівцями.  
Область застосування Dr .Camscope DCS-103 R Pro  
Універсальна відеосистема, розроблена з використанням останніх досягнень медичної техніки, дозволяє проводити діагностичні дослідження, здійснювати контроль за лікувальними процедурами, навчання методикам в області проктології. Прилад значно полегшує проведення різного роду операційного втручання, в тому числі біопсію тканин, працюючи з максимальним наближенням 250 мм.  
Діагностика геморою і сигмовидної ободової кишки.  
Аноскоп для діагностики зовнішнього і внутрішнього геморою, анальних тріщин, свищів прямої кишки. Діагностика сигмовидної ободової кишки.  
  
Переваги Dr. Camscope DCS-103R Pro  
Широкий асортимент аксесуарів для вузької специфіки застосування апарату  
Оптимальна якість зображення з керуванням дозволу  
Можливість установки необхідного дозволу в залежності від розмірів екрану для отримання ідеальних зображень.  
Авто збереження і управління даними  
Dr. Camscope Pro дає можливість переглядати до 16 кадрів одночасно при цьому зберігаючи їх.  
Можливість збільшення декількох фотографій від 2 до 8 крат для порівняння окремих частин одного зображення.  
Автоматичне включення і виключення світла  
Для збільшення довговічності служби лампи і якості продукції, світло автоматично вимикається, коли камера поміщається в тримач для камери. При вийманні камери з тримача для використання, світло автоматично включається.  
Світлодіодна лампа на 18 Вт  
На Dr. Camscope Pro встановлена ​​світлодіодна лампа на 18 Вт яка в 1.2 рази яскравіше ніж галогенова лампа на 100 Вт і дозволяє виконувати більш чисті зображення. Так само світлодіодна лампа на 18 Вт вживає менше енергії і служить 30 000 годин.  
HDMI вихід  
Можливість подкюченія до великого екрану з допомогою HDMI кабелю  
Легке підключення до ПК / Ноутбуку  
Dr. Camscope Pro легко під'єднується до комп'ютера з встановленим ПО через USB 2.0 кабель для збереження даних і ведення історії пацієнта.  
Управління графічним інтерфейсом користувача мишею  
Дуже зручне і легке управління, перегляд і збереження даних, використовуючи мишу  
Програмне забезпечення HDMD «Мульти-Доктор Високого Дозволу»  
- Багатоцільова медична програма для обробки та архівування відеозображень  
- Підтримує інтерфейс користувачів через комп'ютерну мережу (архітектура клієнт / сервер)  
- Використовується стандартний відеосигнал цифрової камери  
- Надає можливість використання цифрових відеокамер, сканерів  
- Є можливість запису відеороликів процесу обстеження як файл  
- Дозволяє зберігати, порівнювати, редагувати і виводити зображення на друк  
- Також сумісна з іншими програмами (MS-word, MS-paint, Outlook Express)

Специфікація

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Характеристика | Опис | | Датчик зображення | 1/3” CCD Sensor | | Піксели | 1280(Г)\*960(В) | | Графічний формат | JPEG формат (розрішення 1280\*960) | | Відео інтерфейс | HDMI 1 вихід, USB 1  вихід. | | GUI інтерфейс | PS/2 миша 1 шт. | | Інші інтерфейси | Педаль 1 шт. | | Функції DSP | HD Live зображення. Сумісний з різними співвідношеннями сторін екрану (5:4, 16:9, 4:3). Баланс білого (3000̊К, 3300̊К, 5000 ̊К, вручну). Порівняння зображень (1,2,4,16). Налаштування зображень: -яскравість, чистота, размиття, контраст, AGC ліміт; - експозиція, розворот, баланс білого. Цифрове збільшення (x8). Управління графічним інтерфейсом користувача мишею. Автоматичний контроль освітленням. | | Джерело світла | Светлодіодна лампа на 18Вт, Кольорова температура 6500° К, Регулюємий  рівень освітлення | | Електроживлення | 90-264VAC, 45W | | Розміри, мм | 209(ш) х 257(г) х 101.5(в) | | Мова | Англійска, Російська | |

Ціна 5000 USD

https://prom.ua/ua/p81976183-videorektoskop-camscope-dcs.html