|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №24 по вул. Фізкультурній, 5 в м. Чернівці із влаштуванням поля для гри у міні-футбол, гандбол зі штучнимпокриттям та зовнішнього спортивного комплексу (WORKOUT) із безпечним покриттям |
| РП |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на загальнобудівельні роботи** |
| **Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №24 по вул. Фізкультурній, 5 в м. Чернівці із влаштуванням поля для гри у міні-футбол, гандбол****зі штучним покриттям та зовнішнього спортивного комплексу (WORKOUT) із безпечним покриттям** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 2226,225 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 3,28944 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 173,523 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,6 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “28 травня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Підготовчі та земляні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН20-12-1**К=0,4* | *Демонтаж дрiбних металоконструкцiй**вагою до 0,1 т* | *1т* | *1,2* | *2451,97**2090,36* | *337,64**5,22* | *2942* | *2508* | *405**6* | *35,484**0,0992* | *42,58**0,12* |
| 2 | РН18-111-4 | Звалювання з кореня дерев м'яких порiд,дiаметр стовбура бiльше 32 см  | 100шт | 0,04 | 2835,352293,87 | \_\_-\_\_ -  | 113 | 92 | \_\_-\_\_ -  | 44,68 -  | 1,79 -  |
| 3 | РН18-112-4 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м,дiаметр пня бiльше 34 см  | 100 пнiв | 0,04 | 7971,17239,50 | 7731,671737,43 | 319 | 10 | 30969 | 5,6537,324 | 0,231,49 |
| 4 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом  | 100м3 | 0,7392 | 19015,568122,77 | 10892,793308,79 | 14056 | 6004 | 80522446 | 191,6262,1681 | 141,6545,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | РН18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттiв  | 100м3 | 0,06 | 16958,695415,32 | 11543,373445,91 | 1018 | 325 | 693207 | 127,7562,478 | 7,673,75 |
| 6 | РН18-1-4 | Розбирання чорних щебеневих покриттiв таоснов  | 100м3 | 1,6632 | 5348,031193,70 | 4154,33849,71 | 8895 | 1985 | 69101413 | 28,1613,1907 | 46,8421,94 |
| 7 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3.  | 100 т | 3,93984 | 1667,86140,31 | 1527,55476,79 | 6571 | 553 | 60181878 | 3,318,554 | 13,0433,7 |
| 8 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміттясамоскидами на вiдстань 15 км  | т | 393,984 | 86,94 -  | 86,94 -  | 34253 |  -  | 34253 -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням наавтомобiлi-самоскиди екскаваторамиодноковшовими дизельними напневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2  | 1000м3 | 0,3234 | 34352,831945,70 | 32407,139600,69 | 11110 | 629 | 104813105 | 45,9170,7905 | 14,8455,23 |
| 10 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км  | т | 517,44 | 61,57 -  | 61,579,36 | 31859 |  -  | 318594843 | \_\_-\_\_0,161 | \_\_-\_\_83,31 |
| *11* | *Е1-20-1* | *Робота на вiдвалi, група грунтiв 1* | *1000м3* | *0,3234* | *2194,01**195,84* | *1998,17**455,01* | *710* | *63* | *647**147* | *4,62**6,6396* | *1,49**2,15* |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 111846 | 12169 | 9962714114 |   | 270,13247,64 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 111846 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 50 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 26283 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 9702 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 25,61 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2086 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **121548** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **121548** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Футбольне поле**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ОСНОВА ПОЛЯ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *12* | *ЕН27-20-4* | *Улаштування прошарку суцільного**перерізу з нетканого синтетичного**матеріалу в земляному полотні* | *1000м2* | *0,924* | *1879,20**1879,20* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1736* | *1736* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,49* *-*  | *40,18* *-*  |
| 13 | С111-1715варіант 1 | Геотекстиль  | м2 | 1016,4 | 17,46 -  | \_\_-\_\_ -  | 17746 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *14* | *ЕН27-13-3* | *Улаштування нижнього шару двошарової**основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною**15 см* | *1000м2* | *0,924* | *8525,51**1281,25* | *7244,26**1819,35* | *7878* | *1184* | *6694**1681* | *28,29**27,8426* | *26,14**25,73* |
| *15* | *ЕН27-13-4**к=5* | *Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40**мм, при зміні товщини на кожний 1 см**додавати до норм 27-13-1, 27-13-3 (шар 20**см)* | *1000м2* | *0,924* | *562,22* *-*  | *562,22**118,51* | *519* |  *-*  | *519**110* | *\_\_-\_\_**1,742* | *\_\_-\_\_**1,61* |
| 16 | С1421-9471варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 20-40 мм  | м3 | 232,848 | 453,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 105557 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *17* | *ЕН27-13-2* | *Улаштування верхнього шару двошарової**основи зі щебеню фр. 5-20 мм за товщини**15 см* | *1000м2* | *0,924* | *13889,91**1450,64* | *12439,27**2981,73* | *12834* | *1340* | *11494**2755* | *32,03**45,3399* | *29,6**41,89* |
| *18* | *ЕН27-13-4**к=10* | *Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20**мм, за зміни товщини на кожен 1 см**вилучати до 10 см* | *1000м2* | *-0,924* | *516,43* *-*  | *516,43**117,60* | *-477* |  *-*  | *-477**-109* | *\_\_-\_\_**1,716* | *\_\_-\_\_**-1,59* |
| 19 | С1421-9469варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 5-20 мм  | м3 | 58,212 | 453,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 26389 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *20* | *ЕН27-12-3* | *Улаштування вирівнювальних шарів**основи зі щебеню фр. 0-2 мм**автогрейдером* | *100м3* | *0,462* | *4032,99**847,71* | *3185,28**818,49* | *1863* | *392* | *1471**378* | *18,88**12,5532* | *8,72**5,8* |
| 21 | С1421-9468варіант 1 | Гранітний відсів  | м3 | 58,212 | 483,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 28136 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *22* | *ЕН27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів**на бетонну основу до 100 мм* | *100 м* | *1,28* | *3782,19**3782,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4841* | *4841* | *\_\_-\_\_* *-*  | *81,25* *-*  | *104* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | С1424-11600варіант 3 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм  | м3 | 1,938 | 1641,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 3182 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 24 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритногопрофiлю з застосуванням екскаваторiв,глибина корита до 250 мм  | 100м2 | 0,256 | 962,60156,84 | 805,76248,30 | 246 | 40 | 20664 | 3,74,438 | 0,951,14 |
| 25 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км  | т | 8 | 61,57 -  | 61,579,36 | 493 |  -  | 49375 | \_\_-\_\_0,161 | \_\_-\_\_1,29 |
| 26 | & С1416-8684-1-И3варіант 1 | Каменi бортовi, 100.20.8  | шт | 128 | 91,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 11734 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   | ШТУЧНИЙ ГАЗОН |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *27* | *ЕН11-39-3* | *Улаштування покриттів на клеї зі**зварюванням полотнища у стиках з**штучної трави* | *100м2* | *9,24* | *3818,66**3555,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *35284* | *32849* | *\_\_-\_\_* *-*  | *70,05* *-*  | *647,26* *-*  |
| 28 | & С111-563-1варіант 1 | Штучна трава   | м2 | 924 | 553,14 -  | \_\_-\_\_ -  | 511101 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 29 | & С111-563-1варіант 2 | Розмітка з трави   | м2 | 18 | 655,14 -  | \_\_-\_\_ -  | 11793 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 30 | & С111-1678-1-И0варіант 1 | З'єднувальна смуга, шир. 40 см  | м | 600 | 33,34 -  | \_\_-\_\_ -  | 20004 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 31 | С111-327варіант 1 | Клей двокомпонентний  | кг | 224,4 | 399,34 -  | \_\_-\_\_ -  | 89612 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *32* | *ЕН11-7-1* | *Затирання поверхнi пiском* | *100м2* | *9,24* | *642,91**642,91* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5940* | *5940* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,94* *-*  | *128,81* *-*  |
| 33 | С1421-9551-1варіант 1 | Пiсок кварцевий сухий обезпилений  | т | 17 | 2283,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 38817 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *34* | *ЕН11-7-1* | *Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою**крихтою* | *100м2* | *9,24* | *642,91**642,91* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5940* | *5940* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,94* *-*  | *128,81* *-*  |
| 35 | & С111-850-1варіант 1 | Гумова крихта SBR (гранули гумові)  | кг | 6000 | 14,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 89460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 1030628 | 54262 | 204004954 |   | 1114,4775,87 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 1030628 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 955966 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 59216 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 22029 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 58,89 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4796 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **1052657** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **1052657** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Огорожа поля**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *36* | *Е7-24-12* | *Установлення металевої огорожi з**сiтчастих панелей по металевим**стовпам , висотою до 2,2 м (панелi зi**зварною сiткою)* | *100м* | *1,28* | *11228,12**11228,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14372* | *14372* | *\_\_-\_\_* *-*  | *216,05* *-*  | *276,54* *-*  |
| 37 | С1424-11600варіант 3 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм  | м3 | 4,6 | 1641,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 7552 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 38 | & С126-1215-2-1варіант 1 | Комплект огорожі висотою 3м  | м | 84 | 1824,16 -  | \_\_-\_\_ -  | 153229 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 39 | & С126-1215-1-1варіант 1 | Комплект огорожі висотою 4м  | м | 44 | 2259,09 -  | \_\_-\_\_ -  | 99400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *40* | *Е7-25-10* | *Улаштування хвiрток металевих* | *100шт* | *0,02* | *5908,32**5908,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *118* | *118* | *\_\_-\_\_* *-*  | *129,2* *-*  | *2,58* *-*  |
| 41 | & С126-1215-23варіант 1 | Хвіртка комплект  | шт | 2 | 6751,41 -  | \_\_-\_\_ -  | 13503 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 288174 | 14490 | \_\_-\_\_ -  |   | 279,12 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 288174 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 273684 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 14490 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 5305 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 13,81 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1124 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **293479** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **293479** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Монтаж воріт**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *42* | *Е7-25-1* | *Улаштування ворiт двостулкових з**установленням металевих стовпiв* | *100шт* | *0,02* | *185561,84**137670,54* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3711* | *2753* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2581* *-*  | *51,62* *-*  |
| 43 | & 550101-32-1-И41варіант 1 | Ворота для міні - футболу  | шт | 2 | 6811,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 13624 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 44 | & 550101-192варіант 1 | Сiтка для міні-футболу (комплект)  | шт | 2 | 3123,10 -  | \_\_-\_\_ -  | 6246 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 23581 | 2753 | \_\_-\_\_ -  |   | 51,62 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 23581 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 20828 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 2753 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 998 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,55 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 208 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **24579** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **24579** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 5. Волейбол, баскетбол**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну  | 100м3 | 0,0042 | 20177,6420177,64 | \_\_-\_\_ -  | 85 | 85 | \_\_-\_\_ -  | 476 -  | 2 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *46* | *ЕН6-1-13* | *Улаштування фундаментiв стовпiв**бетонних* | *100м3* | *0,004* | *206161,89**28927,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *825* | *116* | *\_\_-\_\_* *-*  | *598,18* *-*  | *2,39* *-*  |
| 47 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв iям, група грунтiв 1  | 100м3 | 0,002 | 6141,376141,37 | \_\_-\_\_ -  | 12 | 12 | \_\_-\_\_ -  | 150,45 -  | 0,3 -  |
| *48* | *РН20-12-2* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою**до 0,5 т* | *1т* | *0,347* | *6330,16**4075,98* | *1550,71**275,78* | *2197* | *1414* | *538**96* | *69,19**4,1211* | *24,01**1,43* |
| 49 | К536161-600варіант 1 | Стійки волейбольні з сіткою (комплект)  | шт | 1 | 18770,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 18770 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 50 | К536196-1100варіант 1 | Стійка баскетбольна з щитом та сіткою   | шт | 2 | 19294,53 -  | \_\_-\_\_ -  | 38589 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 51 | & С111-563-1варіант 2 | Розмітка з трави   | м2 | 18,2 | 655,14 -  | \_\_-\_\_ -  | 11924 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 52 | & С111-1678-1-И0варіант 1 | З'єднувальна смуга, шир. 40 см  | м | 78 | 33,34 -  | \_\_-\_\_ -  | 2601 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 53 | С111-327варіант 1 | Клей двокомпонентний  | кг | 51 | 399,34 -  | \_\_-\_\_ -  | 20366 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *54* | *ЕН11-7-1* | *Затирання поверхнi пiском* | *100м2* | *0,182* | *642,91**642,91* | *\_\_-\_\_* *-*  | *117* | *117* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,94* *-*  | *2,54* *-*  |
| 55 | С1421-9551-1варіант 1 | Пiсок кварцевий сухий обезпилений  | т | 0,1589952 | 2283,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 363 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *56* | *ЕН11-7-1* | *Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою**крихтою* | *100м2* | *0,182* | *642,91**642,91* | *\_\_-\_\_* *-*  | *117* | *117* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,94* *-*  | *2,54* *-*  |
| 57 | & С111-850-1варіант 1 | Гумова крихта SBR (гранули гумові)  | кг | 160 | 14,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 2386 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 98352 | 1861 | 53896 |   | 33,781,43 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 98352 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 95953 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 1957 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 700 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,75 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 142 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **99052** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 5** | **99052** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 6. Спортивний комплекс (work****out)**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням наавтомобiлi-самоскиди екскаваторамиодноковшовими дизельними напневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2  | 1000м3 | 0,042 | 34352,831945,70 | 32407,139600,69 | 1443 | 82 | 1361403 | 45,9170,7905 | 1,937,17 |
| 59 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км  | т | 67,2 | 61,57 -  | 61,579,36 | 4138 |  -  | 4138629 | \_\_-\_\_0,161 | \_\_-\_\_10,82 |
| *60* | *Е1-20-1* | *Робота на вiдвалi, група грунтiв 1* | *1000м3* | *0,042* | *2194,01**195,84* | *1998,17**455,01* | *92* | *8* | *84**19* | *4,62**6,6396* | *0,19**0,28* |
| *61* | *ЕН27-13-3* | *Улаштування нижнього шару двошарової**основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною**15 см* | *1000м2* | *0,14* | *8525,51**1281,25* | *7244,26**1819,35* | *1194* | *179* | *1015**255* | *28,29**27,8426* | *3,96**3,9* |
| *62* | *ЕН27-13-4**к=5* | *Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40**мм, при зміні товщини на кожний 1 см**додавати до норм 27-13-1, 27-13-3 (шар 20**см)* | *1000м2* | *0,14* | *562,22* *-*  | *562,22**118,51* | *79* |  *-*  | *79**17* | *\_\_-\_\_**1,742* | *\_\_-\_\_**0,24* |
| 63 | С1421-9471варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 20-40 мм  | м3 | 35,28 | 453,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 15993 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *64* | *ЕН27-13-2* | *Улаштування верхнього шару двошарової**основи зі щебеню фр. 5-20 мм за товщини**15 см* | *1000м2* | *0,14* | *13889,91**1450,64* | *12439,27**2981,73* | *1945* | *203* | *1742**417* | *32,03**45,3399* | *4,48**6,35* |
| *65* | *ЕН27-13-4**к=10* | *Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20**мм, за зміни товщини на кожен 1 см**вилучати до 10 см* | *1000м2* | *-0,14* | *516,43* *-*  | *516,43**117,60* | *-72* |  *-*  | *-72**-16* | *\_\_-\_\_**1,716* | *\_\_-\_\_**-0,24* |
| 66 | С1421-9469варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 5-20 мм  | м3 | 8,82 | 453,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 3998 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *67* | *ЕН27-66-5* | *Установлення бетонних бортових каменів**на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм* | *100 м* | *0,48* | *17043,92**4282,24* | *472,29**142,88* | *8181* | *2055* | *227**69* | *92,85**2,115* | *44,57**1,02* |
| *68* | *ЕН27-32-2* | *Улаштування цементобетонного**покриття з укладанням сітки металевої* | *100 м2* | *1,4* | *26375,30**1410,94* | *92,00* *-*  | *36925* | *1975* | *129* *-*  | *28,83* *-*  | *40,36* *-*  |
| 69 | С124-65варіант 1 | Сітка арматурна А240С діаметром 6мм,150х150мм   | т | 0,86 | 27079,94 -  | \_\_-\_\_ -  | 23289 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *70* | *ЕН11-5-1* | *Улаштування покриття з плівки* | *100м2* | *1,4* | *12153,55**12153,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17015* | *17015* | *\_\_-\_\_* *-*  | *218,04* *-*  | *305,26* *-*  |
| 71 | С111-1720варіант 1 | Плівка під гумове покриття   | м2 | 140 | 99,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 13860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 72 | С111-330варіант 1 | Клей для плівки  | кг | 37,5 | 140,38 -  | \_\_-\_\_ -  | 5264 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *73* | *ЕН11-21-3* | *Улаштування безпечного гумового**покриття майданчика* | *100м2* | *1,4* | *8121,38**8121,38* | *\_\_-\_\_* *-*  | *11370* | *11370* | *\_\_-\_\_* *-*  | *170,01* *-*  | *238,01* *-*  |
| 74 | С111-1715варіант 2 | Комплекс матеріалів безпечного гумовогопокриття  | м2 | 140 | 655,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 91700 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 75 | & С111-339-1 | Клей для гумового покриття  | кг | 43,2 | 193,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 8377 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *76* | *ЕН6-1-13* | *Улаштування фундаментiв стовпiв**бетонних* | *100м3* | *0,0611* | *216589,35**28927,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13234* | *1767* | *\_\_-\_\_* *-*  | *598,18* *-*  | *36,55* *-*  |
| *77* | *РН18-72-4**заст.* | *Улаштування огородження висотою до 4,0**м з установленням стовпiв* | *100м2* | *1,248* | *44992,85**3499,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *56151* | *4368* | *\_\_-\_\_* *-*  | *76,53* *-*  | *95,51* *-*  |
| *78* | *РН20-12-2* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою**до 0,5 т* | *1т* | *2,83* | *6330,16**4075,98* | *1550,71**275,78* | *17914* | *11535* | *4389**780* | *69,19**4,1211* | *195,81**11,66* |
| 79 | К536161-100варіант 2 | СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС S-50, Серія «WORKOUT»   | шт | 1 | 181800,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 181800 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 6 | 513890 | 50557 | 130922573 |   | 966,6341,2 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 513890 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 450241 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 53130 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 19339 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 49,88 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4063 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **533229** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 6** | **533229** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 7. Освітлення**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80 | & С1633-891варіант 1 | Опори металеві EIMONT  | м.п. | 36 | 758,70 -  | \_\_-\_\_ -  | 27313 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *81* | *РН20-12-2* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою**до 0,5 т* | *1т* | *0,63* | *6330,16**4075,98* | *1550,71**275,78* | *3988* | *2568* | *977**174* | *69,19**4,1211* | *43,59**2,6* |
| *82* | *РН17-11-1* | *Монтаж свiтильникiв для LED ламп, якi**встановлюються на штирах, кiлькiсть**ламп 1 шт* | *100шт* | *0,04* | *14937,17**8052,17* | *\_\_-\_\_* *-*  | *597* | *322* | *\_\_-\_\_* *-*  | *156,84* *-*  | *6,27* *-*  |
| 83 | С1547-7варіант 1 | Світильник вуличний Opple LED Streetlight120W Solarpowered  | шт | 4 | 17176,93 -  | \_\_-\_\_ -  | 68708 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 7 | 100606 | 2890 | 977174 |   | 49,862,6 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 100606 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 96739 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 3064 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1076 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,6 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 211 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **101682** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 7** | **101682** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 2167077 | 138982 | 13463421911 |   | 2765,61368,74 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 2167077 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1893461 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 160893 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 59148 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 155,09 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 12630 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **2226225** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **2226225** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **3289,44** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **173523** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |