|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт майданчика для збору ТПВ з влаштуванням підземних контейнерів на вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (відновлення елементів благоустрою) в м.Чернівці  | **Форма №1** |
| [найменування об`єкта будівництва] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| на майданчик для збору ТПВ  |
| Капітальний ремонт майданчика для збору ТПВ з влаштуванням підземних контейнерів на вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (відновлення елементів благоустрою) в м.Чернівці  |
| [найменування робiт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  | 464,794 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації) №  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість | 0,2023146 |  тис. люд.год |
|  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата | 13,091 |  тис. грн. |
|  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  | 3,1 |  розряд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на 11.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.год, |
| Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
| тих, що обслуговують машини |
| заробітної плати | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Розділ 1. Контейнери** |  |  |  |  |  |
| 1 | РН1-9-10-ИН  | Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 2 | 100м3 | 0,28 | 4922,49 | 4637,68 | 1378 | 80 | 1299 | 5,29 | 1,4812 |
| 284,81 | 1548,02 | 433 | 22,0891 | 6,1849 |
|   |
| 2 | РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом) | 100м3 | 0,04 | 19068,63 | - | 763 | 763 | - | 361,08 | 14,4432 |
| 19068,63 | - | - | - | - |
|   |
| 3 | С311-15  | Перевезення грунту до 15 км (без навантаження) (Формула: 32x1,75) | т | 56 | 78,32 | 78,32 | 4386 | - | 4386 | - | - |
| - | 16,22 | 908 | 0,224 | 12,544 |
|   |
| 4 | ЕН8-2-2-ИН  | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 мЗ | 4,8 | 223,8 | 84,34 | 1074 | 638 | 405 | 2,4 | 11,52 |
| 132,96 | 32,78 | 157 | 0,5009 | 2,4043 |
|   |
| 5 | С1421-9459  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм (Формула: 4,8x1,15) | м3 | 5,52 | 695,15 | - | 3837 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 6 | М38-1-5  | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т | шт | 1 | 5579,95 | 615,91 | 5580 | 2000 | 616 | 32 | 32 |
| 1999,68 | 170,61 | 171 | 2,1956 | 2,1956 |
|   |
| 7 | С1630-206  | Підземний збірник сміття на три контейнера (в комплекті) | шт | 1 | 414000 | - | 414000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
|  |  | **Всього прямі витрати по розділу 1** | **431018** | **3481** | **6706** |  | **59,4444** |
| **1669** | **23,3288** |
|  |  | **Розділ 2. Мережі** |  |  |  |  |  |
| 8 | РН1-18-2  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 | 100м3 | 0,012 | 15890,53 | - | 191 | 191 | - | 300,9 | 3,6108 |
| 15890,53 | - | - | - | - |
|   |
| 9 | РН1-20-1  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1 | 100м3 | 0,0115 | 9157,25 | - | 105 | 105 | - | 173,4 | 1,9941 |
| 9157,25 | - | - | - | - |
|   |
| 10 | Е21-2-10  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,1 | 1140,79 | 110,34 | 114 | 47 | 11 | 7,96 | 0,796 |
| 473,7 | 49,43 | 5 | 0,6842 | 0,0684 |
|   |
| 11 | С1530-144  | Труби гофровані для електропроводки, діаметр 25мм | м | 10 | 11,66 | - | 117 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 12 | Е21-1-1  | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,03 | 5848,15 | 1231,01 | 175 | 110 | 37 | 57,42 | 1,7226 |
| 3672,58 | 647,52 | 19 | 10,0084 | 0,3003 |
|   |
| 13 | С113-3  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 3 | 62,37 | - | 187 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 14 | Е21-4-2  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0,16 | 662,11 | 57,99 | 106 | 81 | 9 | 8,6 | 1,376 |
| 505,08 | 37,82 | 6 | 0,5634 | 0,0901 |
|   |
| 15 | С1545-183  | Провід загальним перерізом 6 мм2 | м | 16 | 48,51 | - | 776 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 16 | Е33-108-1  | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0,08 | 5061,67 | 3279,09 | 405 | 129 | 262 | 25,76 | 2,0608 |
| 1609,74 | 776,45 | 62 | 10,9274 | 0,8742 |
|   |
| 17 | С157-375  | Самонесучий ізольований провід, марка АsХSn, переріз 2х16 мм2 (Формула: (80x1,045)/1000) | 1000м | 0,0836 | 27951 | - | 2337 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
|  |  | **Всього прямі витрати по розділу 2** | **4513** | **663** | **319** |  | **11,5603** |
| **92** | **1,333** |
|  |  | **Розділ 3. Благоустрій** |  |  |  |  |  |
| 18 | РН18-30-1-ИН  | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22 | 90,3 | - | 1987 | 1654 | - | 1,32 | 29,04 |
| 75,2 | - | - | - | - |
|   |
| 19 | С1421-10419  | Поребрик | м | 22 | 110 | - | 2420 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 20 | РН20-15-4-ИН  | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 (Формула: (0,22x5,1)/100) | 100 м3 | 0,01122 | 124478,4 | 2530,96 | 1397 | 256 | 28 | 431,46 | 4,841 |
| 22785,4 | 1827,05 | 20 | 31,5008 | 0,3534 |
|   |
| 21 | ЕН8-2-2-ИН  | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 мЗ | 5,6 | 223,8 | 84,34 | 1253 | 745 | 472 | 2,4 | 13,44 |
| 132,96 | 32,78 | 184 | 0,5009 | 2,805 |
|   |
| 22 | С1421-9459  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм (Формула: 4,8x1,15) | м3 | 6,44 | 695,15 | - | 4477 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 23 | РН18-49-1-ИН  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 | 0,28 | 7851,96 | 123,32 | 2199 | 2146 | 35 | 119,82 | 33,5496 |
| 7663,69 | 47,09 | 13 | 0,6603 | 0,1849 |
|   |
| 24 | С1421-10634  | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,28 | 623,17 | - | 174 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 25 | С1421-9456  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800 (Формула: 4,53x0,28) | м3 | 1,2684 | 506 | - | 642 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 26 | С1426-11789  | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] (Формула: 28x1,01) | м2 | 28,28 | 319,59 | - | 9038 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|   |
| 27 | РН18-49-2  | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 1 м | 5 | 38,76 | - | 194 | 189 | - | 0,59 | 2,95 |
| 37,74 | - | - | - | - |
|   |
|  |  | ***Вимоги для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення - існуючі*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього прямі витрати по розділу 3** | **23781** | **4990** | **535** |  | **83,8206** |
| **217** | **3,3433** |
|  |  | **Разом прямі витрати по кошторису** | **459312** | **9134** | **7560** |  | **154,8253** |
| **1978** | **28,0051** |
|  |  |  **у тому числі:** |  |  |  |  |  |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів і конструкцій | 442618 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата |   | 11112 |   |   |   |
|  |  | **Загальновиробничі витрати** | **5482** |  |  |  |  |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах |   |   |   |   | 19,4842 |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах |   | 1979 |   |   |   |
|  |  | ***Всього по кошторису***  | **464794** |  |  |  |  |
|  |  |  **Кошторисна трудомісткість** |  |  |  |  | **202,3146** |
|  |  |  **Кошторисна заробітна плата** |  | **13091** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Склав  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевiрив  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |