Форма №8	

 	ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На Капітальний ремонт ЗОШ №16 (тир)	
 	 	
Умови виконання робіт k=1.2	
 	 	
Об'єми робіт	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у
житлових і громадських будівлях	100м2	0,13981	 	
2	Улаштування сітки штукатурной скловолокнистлї	100м2	4,92	 	
3	Шпаклювання стель	100м2	2,0713	 	
4	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель	100м2	2,0713	 	
5	Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi	100м2	2,0713	 	
6	Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм	100м2	0,981	 	
7	Шпаклювання стiн	100м2	2,9	 	
8	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн	100м2	2,9	 	
9	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн	100м2	2,9	 	
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею понад 20 м2	100м2	2,0713	 	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,0713	 	
12	Демонтаж дверних коробок	100 шт	0,04	 	
13	Знiмання дверних полотен	100 м2	0,0963	 	
14	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних
стiнах	100м2	0,0963	 	
15	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 100 мм	100м	0,1	 	
16	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм	100м	0,18	 	
17	Американка Ф25 х20	шт	2	 	
18	Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2	100м	1	 	
19	Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах	100м	2,5	 	
20	Провiд 3х1,5	м	100	 	
21	Провiд 3х2,5	м	150	 	
22	Установлення щиткiв	шт	1	 	
23	Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних	100шт	0,06	 	

1	2	3	4	5	
24	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi	100шт	0,1	 	
25	Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-
х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	 	
26	Автомати 16А	шт	6	 	
27	Нульова шина	шт	1	 	
28	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт	100шт	0,18	 	
29	Навантаження смiття вручну	1 т	5	 	
30	Перевезення сміття до 15 км	т	5	 	
 	
                  Склав         __________________________________
                                                          посада, підпис, ініціали, прізвище	
                  Перевірив  __________________________________ 
                                                                                  посада, підпис, ініціали, прізвище