|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість, грн** |
| 1. | **KREIOS FLx -** світлодіодний світильник, Номінальне споживання: 90W; Напруга: 100 ... 277 V; Світловий потік: 6000 lm (аналог 1000W галогенною лампи); Температура світіння білого 3200 K; CRI (Color rendering index Ra) ≥ 85; Ступінь захисту IP67. – 6 шт. | 93420 |
| 2. | **Scanmaster 2 MKII -** DMX контролер – 1 шт. | 9879 |
| 3. | **LED Par 64 Q4-12 -** світлодіодний прожектор, 12x4W (RGB 4 в 1), Можливість коригування білого 4000-7000К - 16 шт. | 234880 |
| 4. | **iW-720 RGBA -** світлодіодна голова з повним обертанням – 4 шт. | 225360 |
| 5. | **Followspot HMI 575 -** прожектор на 575-ватної газорозрядний лампі з зумом. Фокусування 10 ° - 30 °. Вбудований колорчейнджер з дихроїчними світлофільтрами; затемнення. Лампа не входить в комплект! - 1 шт. | 34890 |
| 6. | **Osram EMH 575W/DE/60 -** газорозрядна лампа для Followspot HMI 575 – 1 шт. | 2822 |
| 7. | Стійка для Followspot HMI 575 – 1 шт. | 3470 |
| 8. | Комутаційні кабеля та роз’єми | 39800 |
| 9. | Монтаж світлового обладнання | 39800 |
| 10. | Крісла м’які з секціями (по 4 шт.), що переміщаються – 180 шт. | 29400 |
| 11. | Збирання та монтаж крісел | 4000 |
| 12. | Доставка крісел | 15000 |
|  | **РАЗОМ:** | 997321 |