|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Павільйон шахматистів |
| 1 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на павільйон шахматистів** |
| **Павільйон шахматистів** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 185,758 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,42309 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 8,644 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,5 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “11 травня” 2017 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуваняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *Е9-72-1* | *Виготовлення металевих конструкцій* | *т* | *0,981* | *3662,19**3060,51* | *32,86**2,03* | *3593* | *3002* | *32**2* | *145,6**0,1092* | *142,83**0,11* |
| *2* | *Е9-34-1* | *Монтаж опорних металевих свай з труби**квадратної* | *т* | *0,284* | *3284,87**2335,18* | *353,91**10,95* | *933* | *663* | *101**3* | *117,76**0,5216* | *33,44**0,15* |
| 3 | С111-1814варіант 1 | Труба квадратна 60х60х4мм  | т | 0,284 | 13159,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 3737 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *4* | *Е9-32-1* | *Монтаж металевого каркасу (подіум**стійки покриття)* | *т* | *0,697* | *590,22**548,84* | *13,57**0,42* | *411* | *383* | *9* *-*  | *27,36**0,02* | *19,07**0,01* |
| 5 | С111-1814варіант 1 | Труба квадратна 60х60х4мм  | т | 0,697 | 13159,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 9172 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *6* | *ЕН11-12-1* | *Виготовлення каркасу з дерева під підлоги**подіуму* | *100м2* | *0,28* | *7389,43**1303,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2069* | *365* | *\_\_-\_\_* *-*  | *70,63* *-*  | *19,78* *-*  |
| *7* | *ЕН11-35-2* | *Улаштування покриттів подіуму дощатих* | *100м2* | *0,28* | *2075,74**1685,48* | *\_\_-\_\_* *-*  | *581* | *472* | *\_\_-\_\_* *-*  | *90,52* *-*  | *25,35* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *ЕН10-7-1* | *Бокова обшивка подіуму дошками* | *100м2* | *0,04* | *3174,90**1081,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *127* | *43* | *\_\_-\_\_* *-*  | *57,35* *-*  | *2,29* *-*  |
| 9 | С112-249варіант 1 | Дошка терасна  | м2 | 32,32 | 632,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 20450 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *10* | *ЕН15-165-3* | *Полiпшене фарбування деревяних**елементів колером олiйним по дереву* | *100м2* | *0,32* | *3529,64**1506,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1129* | *482* | *\_\_-\_\_* *-*  | *75,99* *-*  | *24,32* *-*  |
| *11* | *Е13-16-6* | *Грунтування металевих поверхонь за**один раз грунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,45* | *431,69**111,14* | *23,68**0,94* | *194* | *50* | *11* *-*  | *4,78**0,0448* | *2,15**0,02* |
| *12* | *Е13-26-6* | *Фарбування металевих погрунтованих**поверхонь емаллю ПФ-115* | *100м2* | *0,45* | *817,52**83,04* | *2,76**0,27* | *368* | *37* | *1* *-*  | *3,62**0,013* | *1,63**0,01* |
| *13* | *Е13-70-1* | *Нанесення вручну в один шар**вогнезахисного покриття з антипiрену**ВАНН-1 на горизонтальнi i вертикальнi**поверхнi дерев'яних конструкцiй* | *100м2* | *0,32* | *7633,10**1445,62* | *5,58**0,14* | *2443* | *463* | *2* *-*  | *76,65**0,0066* | *24,53* *-*  |
| *14* | *Е13-72-1* | *Нанесення вручну в один шар покриття з**антикорозiйної полiмерної композицiї К-9**на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi**металевих конструкцiй* | *100м2* | *0,45* | *9824,37**254,49* | *5,58**0,14* | *4421* | *115* | *3* *-*  | *12,39**0,0066* | *5,58* *-*  |
| *15* | *Е12-12-1* | *Улаштування покрiвель з полікарбонату* | *100м2* | *0,3* | *5888,23**2321,54* | *13,31**1,19* | *1766* | *696* | *4* *-*  | *124,68**0,0625* | *37,4**0,02* |
| 16 | С111-31варіант 1 | Листи монолітного полікарбонату   | м2 | 31,2 | 392,07 -  | \_\_-\_\_ -  | 12233 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *17* | *ЕН10-11-1* | *Монтаж декорацій вертикальних стінових* | *100м2* | *0,17* | *2020,94**1874,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *344* | *319* | *\_\_-\_\_* *-*  | *102,47* *-*  | *17,42* *-*  |
| 18 | С111-1495варіант 1 | Вартість декорацій вертикальних стінових зекструдованого акрилу  | м2 | 17 | 819,41 -  | \_\_-\_\_ -  | 13930 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *19* | *Е7-53-11* | *Установлення столів з лавкми* | *100шт* | *0,06* | *2961,61**2961,61* | *\_\_-\_\_* *-*  | *178* | *178* | *\_\_-\_\_* *-*  | *149,35* *-*  | *8,96* *-*  |
| 20 | 17064-1816-1варіант 1 | Стiл шахматний металевий з двома лавками  | шт | 6 | 15042,65 -  | \_\_-\_\_ -  | 90256 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *21* | *ЕН27-17-1* | *Улаштування основи тротуарів зі**щебенево-піщаної суміші при товщині**шару 12 см* | *100м2* | *0,4* | *4958,13**461,25* | *257,19**65,43* | *1983* | *185* | *103**26* | *25**2,771* | *10**1,11* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *22* | *ЕН27-65-3* | *Улаштування покриття із фігурних**елементів мощення з приготуванням**піщано-цементної суміші площадок та**тротуарів шириною понад 2 м* | *1000 м2* | *0,04* | *40587,22**14399,81* | *1022,83**754,73* | *1623* | *576* | *41**30* | *709,35**40,5269* | *28,37**1,62* |
| 23 | С1426-11789варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi   | м2 | 40,4 | 174,56 -  | \_\_-\_\_ -  | 7052 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 178993 | 8029 | 30761 |   | 403,123,05 |
|   |   |  Разом устаткування, грн. | 90256 |   |   |   |   |
|   |   |  Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 3544 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього устаткування, грн.** | **93800** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 88737 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 80401 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 8090 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3221 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 16,92 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 554 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **91958** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **185758** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **423,09** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **8644** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Продан Г. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |