|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Павільйон шахматистів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на павільйон шахматистів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Павільйон шахматистів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 185,758 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,42309 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 8,644 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,5 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “11 травня” 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуваням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *Е9-72-1* | *Виготовлення металевих конструкцій* | *т* | *0,981* | | *3662,19*  *3060,51* | *32,86*  *2,03* | | *3593* | *3002* | *32*  *2* | | *145,6*  *0,1092* | | *142,83*  *0,11* |
| *2* | | *Е9-34-1* | *Монтаж опорних металевих свай з труби*  *квадратної* | *т* | *0,284* | | *3284,87*  *2335,18* | *353,91*  *10,95* | | *933* | *663* | *101*  *3* | | *117,76*  *0,5216* | | *33,44*  *0,15* |
| 3 | | С111-1814  варіант 1 | Труба квадратна 60х60х4мм | т | 0,284 | | 13159,91  - | \_\_-\_\_  - | | 3737 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *4* | | *Е9-32-1* | *Монтаж металевого каркасу (подіум*  *стійки покриття)* | *т* | *0,697* | | *590,22*  *548,84* | *13,57*  *0,42* | | *411* | *383* | *9*  *-* | | *27,36*  *0,02* | | *19,07*  *0,01* |
| 5 | | С111-1814  варіант 1 | Труба квадратна 60х60х4мм | т | 0,697 | | 13159,91  - | \_\_-\_\_  - | | 9172 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *6* | | *ЕН11-12-1* | *Виготовлення каркасу з дерева під підлоги*  *подіуму* | *100м2* | *0,28* | | *7389,43*  *1303,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2069* | *365* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *70,63*  *-* | | *19,78*  *-* |
| *7* | | *ЕН11-35-2* | *Улаштування покриттів подіуму дощатих* | *100м2* | *0,28* | | *2075,74*  *1685,48* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *581* | *472* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *90,52*  *-* | | *25,35*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *ЕН10-7-1* | *Бокова обшивка подіуму дошками* | *100м2* | *0,04* | *3174,90*  *1081,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | *127* | *43* | *\_\_-\_\_*  *-* | *57,35*  *-* | *2,29*  *-* |
| 9 | С112-249  варіант 1 | Дошка терасна | м2 | 32,32 | 632,72  - | \_\_-\_\_  - | 20450 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *10* | *ЕН15-165-3* | *Полiпшене фарбування деревяних*  *елементів колером олiйним по дереву* | *100м2* | *0,32* | *3529,64*  *1506,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1129* | *482* | *\_\_-\_\_*  *-* | *75,99*  *-* | *24,32*  *-* |
| *11* | *Е13-16-6* | *Грунтування металевих поверхонь за*  *один раз грунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,45* | *431,69*  *111,14* | *23,68*  *0,94* | *194* | *50* | *11*  *-* | *4,78*  *0,0448* | *2,15*  *0,02* |
| *12* | *Е13-26-6* | *Фарбування металевих погрунтованих*  *поверхонь емаллю ПФ-115* | *100м2* | *0,45* | *817,52*  *83,04* | *2,76*  *0,27* | *368* | *37* | *1*  *-* | *3,62*  *0,013* | *1,63*  *0,01* |
| *13* | *Е13-70-1* | *Нанесення вручну в один шар*  *вогнезахисного покриття з антипiрену*  *ВАНН-1 на горизонтальнi i вертикальнi*  *поверхнi дерев'яних конструкцiй* | *100м2* | *0,32* | *7633,10*  *1445,62* | *5,58*  *0,14* | *2443* | *463* | *2*  *-* | *76,65*  *0,0066* | *24,53*  *-* |
| *14* | *Е13-72-1* | *Нанесення вручну в один шар покриття з*  *антикорозiйної полiмерної композицiї К-9*  *на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi*  *металевих конструкцiй* | *100м2* | *0,45* | *9824,37*  *254,49* | *5,58*  *0,14* | *4421* | *115* | *3*  *-* | *12,39*  *0,0066* | *5,58*  *-* |
| *15* | *Е12-12-1* | *Улаштування покрiвель з полікарбонату* | *100м2* | *0,3* | *5888,23*  *2321,54* | *13,31*  *1,19* | *1766* | *696* | *4*  *-* | *124,68*  *0,0625* | *37,4*  *0,02* |
| 16 | С111-31  варіант 1 | Листи монолітного полікарбонату | м2 | 31,2 | 392,07  - | \_\_-\_\_  - | 12233 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *17* | *ЕН10-11-1* | *Монтаж декорацій вертикальних стінових* | *100м2* | *0,17* | *2020,94*  *1874,18* | *\_\_-\_\_*  *-* | *344* | *319* | *\_\_-\_\_*  *-* | *102,47*  *-* | *17,42*  *-* |
| 18 | С111-1495  варіант 1 | Вартість декорацій вертикальних стінових з  екструдованого акрилу | м2 | 17 | 819,41  - | \_\_-\_\_  - | 13930 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *19* | *Е7-53-11* | *Установлення столів з лавкми* | *100шт* | *0,06* | *2961,61*  *2961,61* | *\_\_-\_\_*  *-* | *178* | *178* | *\_\_-\_\_*  *-* | *149,35*  *-* | *8,96*  *-* |
| 20 | 17064-1816-  1  варіант 1 | Стiл шахматний металевий з двома лавками | шт | 6 | 15042,65  - | \_\_-\_\_  - | 90256 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *21* | *ЕН27-17-1* | *Улаштування основи тротуарів зі*  *щебенево-піщаної суміші при товщині*  *шару 12 см* | *100м2* | *0,4* | *4958,13*  *461,25* | *257,19*  *65,43* | *1983* | *185* | *103*  *26* | *25*  *2,771* | *10*  *1,11* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *22* | *ЕН27-65-3* | *Улаштування покриття із фігурних*  *елементів мощення з приготуванням*  *піщано-цементної суміші площадок та*  *тротуарів шириною понад 2 м* | *1000 м2* | *0,04* | *40587,22*  *14399,81* | *1022,83*  *754,73* | *1623* | *576* | *41*  *30* | *709,35*  *40,5269* | *28,37*  *1,62* |
| 23 | С1426-11789  варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi | м2 | 40,4 | 174,56  - | \_\_-\_\_  - | 7052 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 178993 | 8029 | 307  61 |  | 403,12  3,05 |
|  |  | Разом устаткування, грн. | | | | | 90256 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 3544 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **93800** |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 88737 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 80401 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 8090 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3221 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,92 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 554 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **91958** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **185758** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **423,09** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **8644** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Продан Г. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |