|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість, грн** |
| 1. | **GUSH G.ems Wash 1915**  Голова з повним обертанням типу "WASH". 19 x 15W 4in1 RGBW LED. Зум: 7 ° - 60 ° . Світовой потік: 5500Лм. Строб: 0-20Hz. Режими DMX: 20/28 Channels. Управління кольором: змінний білий 2500 K - 8 000К.3 LED секції (кільця), з індивідуальним регулюванням кожним із сегментів для створення анімаційного еффекта. Программние макроси кольору, зміна кольору ефекту веселки – **6 шт.** | 199920,00 |
| 2. | **GUSH G.ems Profile 200W LED**  Профільній прожектор, Джерело світла: LED 200W; Варійованій зум: 15-50 град. Діммірованіе без ЕФЕКТ мерехтіння. Електронній дімер: 0-100% точно фокусування. Колірна температура 3200 K, яскравість світла: 12000 lm, - **4 шт.** | 134400,00 |
| 3. | **Gush LED PAR GP-1812 Q5**  Світлодіодний прожектор PAR. 18 x 12W 5in1 RGBWA LED 6600 Lux. Кут розкриття: 40 °. Режими DMX: 8 каналів. Цветосмешенія: RGBWA.Стробо: 0-20Hz; Автоматичний режим, master-slave режим; Дисплей: Цифровий; Колір: RGBWA – **16 шт.** | 125440,00 |
| 4. | **Gush G.ems Follow Spot 350 LED**  Світлодіодний прожектор Followspot, робоча дистанція 5-50meters / 5-120 m, Manual zoom; Strobe: 1-11 Hz / S, Color: 5 colors + white (RGBWYO), джерело світла: 350w white led, споживана потужність: 400W, колірна температура: 3200K / 4500K / 6500K – **2 шт.** | 128800,00 |
| 5. | **Scanmaster 2**  DMX-контролер – **1шт.** | 9879,00 |
| 6. | Проектне розроблення, розміщення | 8500,00 |
| 7. | Комутаційні кабелля та розєми, щитова | 69800,00 |
| 8. | Монтаж світлового обладнання | 39800,00 |
| 9. | Послуги по навчанню та обслуговуванню обладнання | 8500,00 |
| 10. | Стійка для Followspot | 5644,00 |
|  | **РАЗОМ:** | 932283,00 |