|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** загальнобудівельні роботи | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | | т | 1,2 |  | |
| 2 | Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр  стовбура бiльше 32 см | | шт | 4 |  | |
| 3 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня  бiльше 34 см | | пнiв | 4 |  | |
| 4 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | | м3 | 73,92 |  | |
| 5 | Розбирання цементнобетонних покриттiв | | м3 | 6 |  | |
| 6 | Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ | | м3 | 166,32 |  | |
| 7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | т | 393,984 |  | |
| 8 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 15 км | | т | 393,984 |  | |
| 9 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3,  група грунтiв 2 | | м3 | 323,4 |  | |
| 10 | Перевезення грунту до 10 км | | т | 517,44 |  | |
| 11 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | | м3 | 323,4 |  | |
|  | ОСНОВА ПОЛЯ | |  |  |  | |
| 12 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого  синтетичного матеріалу в земляному полотні | | м2 | 924 |  | |
| 13 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із  щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см | | м2 | 924 |  | |
| 14 | Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40 мм, при зміні  товщини на кожний 1 см додавати до норм 27-13-1, 27-  13-3 (шар 20 см) | | м2 | 924 |  | |
| 15 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі  щебеню фр. 5-20 мм за товщини 15 см | | м2 | 924 |  | |
| 16 | Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20 мм, за зміни  товщини на кожен 1 см вилучати до 10 см | | м2 | -924 |  | |
| 17 | Улаштування вирівнювальних шарів основи зі щебеню  фр. 0-2 мм автогрейдером | | м3 | 46,2 |  | |
| 18 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну  основу до 100 мм | | м | 128 |  | |
| 19 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | | м2 | 25,6 |  | |
| 20 | Перевезення грунту до 10 км | | т | 8 |  | |
|  | ШТУЧНИЙ ГАЗОН | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 21 | Улаштування покриттів на клеї зі зварюванням  полотнища у стиках з штучної трави | | | м2 | | 924 | |  | |
| 22 | Затирання поверхнi пiском | | | м2 | | 924 | |  | |
| 23 | Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою крихтою | | | м2 | | 924 | |  | |
| 24 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по  металевим стовпам , висотою до 2,2 м (панелi зi  зварною сiткою) | | | м | | 128 | |  | |
| 25 | Улаштування хвiрток металевих | | | шт | | 2 | |  | |
| 26 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням  металевих стовпiв | | | шт | | 2 | |  | |
| 27 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну | | | м3 | | 0,42 | |  | |
| 28 | Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних | | | м3 | | 0,4 | |  | |
| 29 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група  грунтiв 1 | | | м3 | | 0,2 | |  | |
| 30 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т | | | т | | 0,347 | |  | |
| 31 | Затирання поверхнi пiском | | | м2 | | 18,2 | |  | |
| 32 | Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою крихтою | | | м2 | | 18,2 | |  | |
| 33 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3,  група грунтiв 2 | | | м3 | | 42 | |  | |
| 34 | Перевезення грунту до 10 км | | | т | | 67,2 | |  | |
| 35 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | | | м3 | | 42 | |  | |
| 36 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із  щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см | | | м2 | | 140 | |  | |
| 37 | Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40 мм, при зміні  товщини на кожний 1 см додавати до норм 27-13-1, 27-  13-3 (шар 20 см) | | | м2 | | 140 | |  | |
| 38 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі  щебеню фр. 5-20 мм за товщини 15 см | | | м2 | | 140 | |  | |
| 39 | Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20 мм, за зміни  товщини на кожен 1 см вилучати до 10 см | | | м2 | | -140 | |  | |
| 40 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну  основу понад 100 мм до 150 мм | | | м | | 48 | |  | |
| 41 | Улаштування цементобетонного покриття з укладанням  сітки металевої | | | м2 | | 140 | |  | |
| 42 | Улаштування покриття з плівки | | | м2 | | 140 | |  | |
| 43 | Улаштування безпечного гумового покриття майданчика | | | м2 | | 140 | |  | |
| 44 | Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних | | | м3 | | 6,11 | |  | |
| 45 | Улаштування огородження висотою до 4,0 м з  установленням стовпiв | | | м2 | | 124,8 | |  | |
| 46 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т | | | т | | 2,83 | |  | |
| 47 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т | | | т | | 0,63 | |  | |
| 48 | Монтаж свiтильникiв для LED ламп, якi встановлюються  на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт | | | шт | | 4 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |