|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №24 по вул. Фізкультурній, 5 в м. Чернівці із влаштуванням поля для гри у міні-футбол, гандбол зі штучним  покриттям та зовнішнього спортивного комплексу (WORKOUT) із безпечним покриттям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вiдомiсть ресурсiв витрат пiдрядника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | СН201-311 | | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть  59 кВт [80 к.с.] | | маш-год | | 8,44196 | | 278,19  2348,47 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | | СН202-1140 | | Крани на автомобiльному ходу,  вантажопiдйомнiсть 6,3 т | | маш-год | | 10,58346 | | 345,39  3655,42 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | СН202-1141 | | Крани на автомобiльному ходу,  вантажопiдйомнiсть 10 т | | маш-год | | 0,6768 | | 334,96  226,7 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | | СН204-201 | | Агрегати зварювальнi пересувнi з  бензиновим двигуном, з номiнальним  зварювальним струмом 250-400 А | | маш-год | | 15,59109 | | 170,18  2653,29 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | | СН205-101 | | Компресори пересувнi з двигуном  внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7  ат], продуктивність 2,2 м3/хв | | маш-год | | 35,28029 | | 170,7  6022,35 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | СН206-337 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25  м3 | | маш-год | | 65,19439 | | 232,15  15134,88 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | +СН206-340  варіант 1 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65  м3 | | маш-год | | 0,322 | | 400  128,8 | |  | |  | |  | | Оренда | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | СН207-148 | | Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | | маш-год | | 9,62829 | | 302,77  2915,16 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН207-149 | | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | | маш-год | | 2,07864 | | 397,25  825,74 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН207-150 | | Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] | | маш-год | | 2,8196 | | 467,71  1318,76 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН209-504 | | Викорчовувачi-збирачi з трактором  потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] | | маш-год | | 1,0664 | | 290,01  309,27 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН212-202 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  99 кВт [135 к.с.] | | маш-год | | 17,91406 | | 524,24  9391,27 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН212-203 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  121 кВт [165 к.с.] | | маш-год | | 5,55408 | | 664  3687,91 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН212-701 | | Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т | | маш-год | | 0,0512 | | 36,19  1,85 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 31,75788 | | 242,45  7699,7 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН212-907 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 13 т | | маш-год | | 24,01448 | | 305,41  7334,26 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН233-803 | | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд  пересувних компресорних станцiй | | маш-год | | 70,56058 | | 3,31  233,56 | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | С311-10 | | Перевезення грунту до 10 км | | т | | 592,64 | | 61,57  36488,84 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | С331-34-3 | | Перевезення будівельного сміття  самоскидами на вiдстань 15 км | | т | | 393,984 | | 86,94  34252,97 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **134629,2** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 137,463 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 1133,692 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 4889,848 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 67,034 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 11,935 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | С111-88 | | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр  рiзьби 6 мм | | т | | 0,0097344 | | 41631,68  405,27 | | 40717,01  396,36 | | 98,36  0,96 | | 816,31  7,95 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С111-175 | | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,  0х100 мм | | т | | 0,00142406 | | 24398,36  34,74 | | 24300,00  34,6 | | 98,36  0,14 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | +С111-175  варіант 1 | | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,  0х100 мм | | т | | 0,000093 | | 24398,36  2,27 | | 24300,00  2,26 | | 98,36  0,01 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | С111-181-1 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70  мм | | т | | 0,024 | | 22820,72  547,7 | | 22274,89  534,6 | | 98,36  2,36 | | 447,47  10,74 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | С111-324 | | Кисень технiчний газоподiбний | | м3 | | 4,15458 | | 4,73  19,65 | | 3,31  13,75 | | 1,33  5,53 | | 0,09  0,37 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | +С111-327  варіант 1 | | Клей двокомпонентний | | кг | | 275,4 | | 399,34  109978,23 | | 391,40  107791,56 | | 0,11  30,29 | | 7,83  2156,38 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С111-330  варіант 1 | | Клей для плівки | | кг | | 37,5 | | 140,38  5264,26 | | 137,52  5157 | | 0,11  4,13 | | 2,75  103,13 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | &С111-339-1 | | Клей для гумового покриття | | кг | | 43,2 | | 193,91  8376,91 | | 190,00  8208 | | 0,11  4,75 | | 3,8  164,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | &С111-563-1  варіант 1 | | Штучна трава | | м2 | | 924 | | 553,14  511101,36 | | 541,70  500530,8 | | 0,59  545,16 | | 10,85  10025,4 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | &С111-563-1  варіант 2 | | Розмітка з трави | | м2 | | 36,2 | | 655,14  23716,07 | | 641,70  23229,54 | | 0,59  21,36 | | 12,85  465,17 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С111-810 | | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення оцинкований, дiаметр 0,55 мм | | т | | 0,014 | | 36556,53  511,8 | | 35759,80  500,64 | | 79,94  1,12 | | 716,79  10,04 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С111-818-1 | | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення свiтлий, дiаметр 4,0 мм | | т | | 0,0026884 | | 22579,94  60,7 | | 22500,00  60,49 | | 79,94  0,21 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С111-818-1  варіант 1 | | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення свiтлий, дiаметр 4,0 мм | | т | | 0,000176 | | 22579,94  3,97 | | 22500,00  3,96 | | 79,94  0,01 | | 0  0 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &С111-850-1  варіант 1 | | Гумова крихта SBR (гранули гумові) | | кг | | 6160 | | 14,91  91845,6 | | 14,50  89320 | | 0,12  739,2 | | 0,29  1786,4 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | С111-1513 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,0036696 | | 34241,94  125,65 | | 33470,42  122,82 | | 100,11  0,37 | | 671,41  2,46 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &С111-1678-  1-И0  варіант 1 | | З'єднувальна смуга, шир. 40 см | | м | | 678 | | 33,34  22604,52 | | 32,66  22143,48 | | 0,03  20,34 | | 0,65  440,7 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | +С111-1694 | | Мастика бiтумно-полiмерна | | т | | 0,02926 | | 7200,00  210,67 | | 7200,00  210,67 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С111-1715  варіант 1 | | Геотекстиль | | м2 | | 1016,4 | | 17,46  17746,35 | | 17,08  17360,11 | | 0,04  40,66 | | 0,34  345,58 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | +С111-1715  варіант 2 | | Комплекс матеріалів безпечного гумового  покриття | | м2 | | 140 | | 655,00  91700 | | 655,00  91700 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | +С111-1719 | | Плiвка полiетиленова, товщина 0,15 мм | | 1000м2 | | 0,147 | | 15141,33  2225,77 | | 14800,00  2175,6 | | 44,44  6,53 | | 296,89  43,64 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С111-1720  варіант 1 | | Плівка під гумове покриття | | м2 | | 140 | | 99,00  13860 | | 99,00  13860 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | С111-1848 | | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | | т | | 0,045684 | | 55254,35  2524,23 | | 54086,22  2470,87 | | 84,71  3,87 | | 1083,42  49,49 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С112-58 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  IV сорт | | м3 | | 0,0288 | | 3252,67  93,68 | | 3132,89  90,23 | | 56  1,61 | | 63,78  1,84 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | &С121-589-11 | | Щити огородження | | м2 | | 118,56 | | 348,42  41308,67 | | 345,00  40903,2 | | 0,83  98,4 | | 2,59  307,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | +С124-65  варіант 1 | | Сітка арматурна А240С діаметром 6мм,  150х150мм | | т | | 0,86 | | 27079,94  23288,75 | | 27000,00  23220 | | 79,94  68,75 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | &С126-1215-  1-1  варіант 1 | | Комплект огорожі висотою 4м | | м | | 44 | | 2259,09  99399,96 | | 2241,24  98614,56 | | 1,03  45,32 | | 16,82  740,08 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | &С126-1215-  2-1  варіант 1 | | Комплект огорожі висотою 3м | | м | | 84 | | 1824,16  153229,44 | | 1810,00  152040 | | 0,58  48,72 | | 13,58  1140,72 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | &С126-1215-  23  варіант 1 | | Хвіртка комплект | | шт | | 2 | | 6751,41  13502,82 | | 6700,57  13401,14 | | 0,58  1,16 | | 50,26  100,52 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &С1416-8684-  1-И3  варіант 1 | | Каменi бортовi, 100.20.8 | | шт | | 128 | | 91,67  11733,76 | | 91,67  11733,76 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | +С1421-9468  варіант 1 | | Гранітний відсів | | м3 | | 58,212 | | 483,33  28135,61 | | 483,33  28135,61 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | +С1421-9469  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 5-20 мм | | м3 | | 67,032 | | 453,33  30387,62 | | 453,33  30387,62 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | +С1421-9471  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 20-40 мм | | м3 | | 268,128 | | 453,33  121550,47 | | 453,33  121550,47 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | +С1421-9551-  1  варіант 1 | | Пiсок кварцевий сухий обезпилений | | т | | 17,158995 | | 2283,33  39179,65 | | 2283,33  39179,65 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | +С1424-11598 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40  мм | | м3 | | 6,2322 | | 1824,38  11369,9 | | 1650,00  10283,13 | | 174,38  1086,77 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | +С1424-11598  варіант 1 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40  мм | | м3 | | 0,408 | | 1722,15  702,64 | | 1514,00  617,71 | | 174,38  71,15 | | 33,77  13,78 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | +С1424-11600  варіант 3 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15  [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | | 6,538 | | 1641,67  10733,24 | | 1641,67  10733,24 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | +С1424-  11600-6 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15  [М-200], крупнiсть заповнювача 40-70 мм,  марка за морозостiйкiстю 100,  сульфатостiйкi | | м3 | | 17,22 | | 1850,67  31868,53 | | 1640,00  28240,8 | | 174,38  3002,82 | | 36,29  624,91 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | +С1424-11619 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10  до 20 мм | | м3 | | 0,582 | | 1641,67  955,45 | | 1641,67  955,45 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | +С1425-11683 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | | м3 | | 0,012 | | 1327,85  15,94 | | 1168,00  14,02 | | 159,85  1,92 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | С1545-291 | | Шпилька | | комплект | | 8,16 | | 33,75  275,41 | | 33,05  269,69 | | 0,04  0,33 | | 0,66  5,39 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | +С1546-66 | | Пропан-бутан технiчний | | м3 | | 0,42208 | | 88,42  37,32 | | 84,70  35,75 | | 1,99  0,84 | | 1,73  0,73 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | +С1547-7  варіант 1 | | Світильник вуличний Opple LED Streetlight  120W Solarpowered | | шт | | 4 | | 17176,93  68707,72 | | 16840,00  67360 | | 0,13  0,52 | | 336,8  1347,2 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | &С1633-891 | | Стовпи металеві розміром 100х100 мм | | м.п. | | 68,64 | | 146,70  10069,48 | | 142,00  9746,88 | | 1,82  124,92 | | 2,88  197,68 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | &С1633-891  варіант 1 | | Опори металеві EIMONT | | м.п. | | 36 | | 758,70  27313,2 | | 742,00  26712 | | 1,82  65,52 | | 14,88  535,68 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | &С188888-351  варіант 1 | | Бордюр парковий 100-20-08 | | шт | | 48 | | 109,20  5241,6 | | 102,00  4896 | | 5,06  242,88 | | 2,14  102,72 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | +К536161-100  варіант 2 | | СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС S-50, Серія  «WORKOUT» | | шт | | 1 | | 181800,00  181800 | | 181800,00  181800 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | +К536161-600  варіант 1 | | Стійки волейбольні з сіткою (комплект) | | шт | | 1 | | 18770,00  18770 | | 18770,00  18770 | | 0  0 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | +К536196-  1100  варіант 1 | | Стійка баскетбольна з щитом та сіткою | | шт | | 2 | | 19294,53  38589,06 | | 18933,34  37866,68 | | 361,19  722,38 | | 0  0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | &550101-32-1-  И41  варіант 1 | | Ворота для міні - футболу | | шт | | 2 | | 6811,91  13623,82 | | 6666,67  13333,34 | | 11,67  23,34 | | 133,57  267,14 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | &550101-192  варіант 1 | | Сiтка для міні-футболу (комплект) | | шт | | 2 | | 3123,10  6246,2 | | 3061,67  6123,34 | | 0,19  0,38 | | 61,24  122,48 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70 | | С1999-9003 | | Бензин | | кг | | 78,5617 | | 31,27  2456,62 | | 31,27  2456,62 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 71 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 6,887 | | \_\_-\_\_  0 | | \_\_-\_\_  0 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 72 | | С1999-9005 | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,1311 | | 65,45  8,58 | | 65,45  8,58 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 2465,2 | | 2465,2 | | 0 | | 0 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **1893460,86** | | **1865306,58** | | **7034,73** | | **21119,55** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 6,887 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 4889,848 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 67,165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 11,935 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 291,925 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 1333,755 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 травня" 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |